# Nastavení LED

Zde je možné manuálně měnit nastavení týkající se výkonových LED jako jsou proudy, maxima, ...

Nastavení LED diod |
| Typ LED: | Kanál 1 455 nm | Kanál 2 645 nm | Kanál 3 660 nm | Kanál 4 735 nm | Kanál 5 "bílá" | Kanál 6 385 nm
| Aktuální proud: | $p01 mA | $p03 mA | $p05 mA | $p07 mA | $p09 mA | 20 mA
| Nastavený výkon: | % | % | % | % | % | Zapnout
| Maximální PWM: | / 48000 | / 48000 | / 48000 | / 48000 | / 48000 | -
| Automatický režim: | ($p19) | ($p20) | ($p21) | ($p22) | ($p23) | ($p24)